Załącznik nr 2
Kosztorys ofertowy na zakup, dostawę oraz montaż kotła warzelnego 150L firmy Fagor w Przedszkolu nr 395 im. Barbary Lewandowskiej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis | Cenabrutto |
| 1. | Kocioł Warzelny 150 L z płaszczem wodnym Fagor M-G915 BM | 1 |  Grzanie pośrednie poprzez płaszcz wodny. Wskaźnik poziomu wody w płaszczu. System bezpieczeństwa automatycznie wyłączający ogrzewanie w przypadku stwierdzenia braku wody w komorze. System bezpieczeństwa z zaworem nadciśnieniowym i termostatem bezpieczeństwa. Pokrywa z zawiasami samobalansującymi. Zawór spustowy o dużym przepuście. Napełnianie kotła ciepłą lub zimną wodą za pomocą elektrozaworu. Napełnianie płaszcza wodnego za pomocą elektrozaworu i zaworu kontrolnego. Piezoelektryczne odpalanie palników. Dno kotła wykonane ze stali nierdzewnej AISI-316-L. Zasilanie: 230 V – 1 + N. |  |

RAZEM:
......................................................................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy