Załącznik nr 2  
Kosztorys ofertowy na zakup, dostawę oraz montaż kotła warzelnego 150L firmy Fagor w Przedszkolu nr 395 im. Barbary Lewandowskiej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis | Cena brutto |
| 1. | Kocioł Warzelny 150 L z płaszczem wodnym Fagor M-G915 BM | 1 |  Grzanie pośrednie poprzez płaszcz wodny.   Wskaźnik poziomu wody w płaszczu.   System bezpieczeństwa automatycznie wyłączający ogrzewanie w przypadku stwierdzenia braku wody w komorze.   System bezpieczeństwa z zaworem nadciśnieniowym i termostatem bezpieczeństwa.   Pokrywa z zawiasami samobalansującymi.   Zawór spustowy o dużym przepuście.   Napełnianie kotła ciepłą lub zimną wodą za pomocą elektrozaworu.   Napełnianie płaszcza wodnego za pomocą elektrozaworu i zaworu kontrolnego.   Piezoelektryczne odpalanie palników.   Dno kotła wykonane ze stali nierdzewnej AISI-316-L.   Zasilanie: 230 V – 1 + N. |  |

RAZEM:  
......................................................................................................  
Podpis i pieczęć Wykonawcy